**志高格物空调（四会）有限公司**

**新购自动转盘式火焰钎焊机项目**

招标文件

**招标编号：SHQHJ231215**

招标单位: 志高格物空调(四会)有限公司

2023年12月15日

**目录**

[一、投标邀请函](#_Toc427307590) 3

二、项目说明 4

[三、投标须知](#_Toc427307591) 4

[四、项目技术质量要求](#_Toc427307592) 7

[五、合同主要条款](#_Toc427307593) 8

[六、投标承诺书](#_Toc427307594) 11

[七、法定代表人证明书 1](#_Toc427307595)2

[八、法人授权委托书 1](#_Toc427307596)3

[九、《偏离表》格式 1](#_Toc427307597)4

[十、投标报价书 1](#_Toc427307598)5

[十一.详细报价单 1](#_Toc427307599)6

# 一、投标邀请函

**招标项目：新购自动转盘式火焰钎焊机项目**

经对资格审定，贵公司已被列为本项目的潜在合作方，特邀请贵公司对本项目进行有限竞争性投标，请仔细阅读《招标文件》。**请贵司收到邀请书后将“竞标单位回执”在 2023 年12月26日下午17:00 前回复至邮箱:xsj461@163.com ，逾期视同放弃投标。**

特此邀请！

招标公司：志高格物空调(四会)有限公司

网址：www.china-chigo.com

所在地：广东省肇庆市四会市迳口镇科兴路一号志高空调四会基地

投标地址：广东省佛山市南海区里水镇胜利工业区志高科技大楼会议室

开标地点：广东省佛山市南海区里水镇胜利工业区志高科技大楼会议室

投标联系人：谢先生（13928668986）

技术对接人：刘先生（13809252096）

志高格物空调(四会)有限公司

2023年12月15日

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**回执**

志高格物空调(四会)有限公司：

我公司（□接收□不接收）贵公司的投标邀请，并授权本公司以下人员经办投标事宜。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **性别** | **职务** | **办公电话** | **移动电话** | **传真** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：经办投标事宜请不超过2人。

供应商名称（盖章）：

年月日

二、项目说明

**一、主要项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 自动转盘式火焰钎焊机 | 台 | 1 | 非标，Y型三通焊接形式 |

**二、设备具体结构及功能：**

自动转盘式火焰钎焊机设备概述

本设备结构形式为“多工位转盘式”，主机设计成通用型焊接不同产品时，配套相应工件的夹具和调机即可。气路系统中对燃气及氧气的流量和压力采用了闭环反馈控制，可保证焊炬喷嘴出气量恒定，即加热能量稳定，从而保证产品质量的稳定性。

1该设备为圆盘式结构，由床身1 台、(不锈钢)夹具 12套、焊接系统 2套、送丝系统2套、冷却系统1 套、电器控制系统 1 套，燃气控制系统2套。

2设备工位排布：焊机采用6 等份分割转盘式，装配按6工位设计，每个工位有二副夹具，一次上下 2 件产品，且工位的空间排布方便加工件的摆放以及员工的上下料和检验工作。各工位分布具体如下: 工位（01-02）上料、工位（03-04）焊接、工位（05-06）冷却、工位（07-08）卸料。

3工艺流程：工人将配好管的待焊接工件插到转盘的定位工装上，由转盘将工件输送到焊接区用焊枪进行焊接，采取自动送丝装置。焊接完成后由冷却系统对工件冷却，再由人工检查并卸料。

4设备总体节拍，加工完成1件用时约6秒,作为验收标准之一。

5产品质量标准（作为设备是否达标的验收判定标准）：

1. 产品焊接后要求焊接接头牢固可靠，无裂纹、气孔等缺陷；
2. 铜管焊接表面应平整光滑、无明显的凹凸现象，无发黑的氧化层等外观缺陷；
3. 焊接的焊料的渗透深度不小于80%，工件冷媒回路中充入4Mpa的高压氮气检查（水检）气密性时不得有泄漏，并且焊点满足致密性的要求，批量生产状况下，焊点合格率≥98%；
4. 要求兼容2种Y型三通管组件，配管需定位及方便拿取，组件无变形（规格、孔距具体见组件图纸）

三、投标须知

投标方应仔细阅读《招标文件》，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术质量要求和招投标规则及商务条款后，编制《投标文件》。

**（一）投标文件的组成**

1. 投标方有效的《营业执照》、《税务登记证》副本复印件（需通过最新的年检并加盖公司公章，同时注明原件与此附件一致）；

2. 投标代表人身份证复印件；

3. 投标方法人代表签署并盖章的投标代表人《委托书》；

4. 本项目《投标报价表》和《投标承诺书》（均须加盖公章）；

5. 投标方公司、业绩及其它简介；

**（二）投标文件的编制要求**

对招标文件提出的实质性要求和条件做出积极响应并按其要求编制；**特别是对本项目的方案和投标报价,《投标报价书》、《投标承诺书》、《委托书》和《偏离表》请严格按照招标文件的格式要求制作，如不按要求提供投标文件视作无效标。**

**（三）项目招投标时间**

**投标截止时间：2023年12月26日下午17：00。投标方报价的标书需在此时间之前，密封后通过快递方式递交至招标方指定收件人**；

**指定收件人信息如下：**

广东省佛山市南海区里水镇志高工业园科技大楼总经办傅小姐（收）

联系电话：13702621402，截止时间后收到的投标文件视为无效，。

**预计开标时间：2023年12月27日下午15：00。**

**（四）投标保证金**

1、投标方需在开标前向招标方指定账户交纳**1万元**作为此项目的投标保证金。中标单位的投标保证金将转为合同履约保证金，待设备进场安装调试完毕、测试合格，验收合格后退还，未中标单位开标会结束后十个工作日内不计息原路退还，投标保证金指定账户账户信息如下：

户名：志高格物空调（四会）有限公司

开户行：广东四会农村商业银行股份有限公司迳口支行

账号：80020000017163435

转账后请将转账凭证发至谢先生微信（13928668986）进行确认。

**2.有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：**

（1）招标方发现投标人有围标、串标或其它违反招投标法律法规的行为；

（2）在规定的投标有效期内无故撤销或修改其投标文件；

（3）中标人在收到书面的中标通知书后，拒签采购协议书和技术协议书或未能按照招投标文件的相关规定执行。

**（五）开标及评标原则和方式**

**1. 开标方式**

开标会由招标人组织，当所有合格投标方（指开标前已提交标书并缴纳足额保证金的投标人）的报价资料收齐以后，评标小组及各相关部门对报价资料进行现场拆封，并由专人做好书面记录。

**本项目因不组织现场招标会议，所以采取一次报价的方式，综合考虑各家的报价及技术水平、产品性能、质量实用性等因素，由评标小组确认最终中标方**。

**2. 评标原则**

评标由评标小组进行，投标方提交的《投标文件》作为评标依据并按以下原则：

（1）投标方产品的技术水平、性能、质量适应性；

（2）重点考虑投标报价；

（3）招标文件中付款条件的响应；

（4）交货期和技术实力及售后服务承诺；

（5）投标方的综合实力、业绩、信誉。

**3. 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：**

（l）弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）投标文件报价以及重要内容雷同者，作废标处理。

**4. 投标文件的补正**

投标报价有算术错误的，招标方按**就低不就高的原则**对投标报价进行修正，投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，**以最低金额为准**；投标人不接受此条款的，其投标作废标处理。

**5.**招标方评标小组评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。招标方评标小组有权选择任何投标方为初步意向性中标者，招标方无义务向投标方进行任何有关评标的解释。

**6.**评标结束中标方确定后，由招标方当场宣布初步意向性中标方，通过审批后向最终中标方发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即生法律效力并作为签订合同的依据。

**（六）合同签订**

中标方应当在中标通知书规定的时间内按招标文件中的合同主要条款及技术文件与招标方签订本项目合同，如中标方标书中的标准高于招标文件中的合同主要条款或技术文件技术标准的，以标书中承诺标准签订。

**（七）注意事项**

1.若投标文件技术参数完全复制招标文件参数和技术要求，作废标处理；

2.必须在投标文件中对设备主要部件和备件进行报价（格式见本文件《详细报价单》）。报价价格必须是人民币到厂价格（也可同时以外币报价供参考）；

3.如与招标方招标文件或技术文件中的要求有所不同，请在投标文件《偏离表》（格式见本文件）中写明；

4.投标文件必须两份（正、副本），并且保证完全一致。

5.本次投标的有效期不得短于投标截止时间3个月。

# 四、项目技术质量要求

见技术文件：

志高格物空调(四会)有限公司《三维一体机设备技术协议》（如中标方标书中的标准高于招标文件中的合同主要条款或技术文件技术标准的，以标书中承诺标准签订）

编号：**JS-ZGJZ-20231211**

# 五、合同主要条款

（注：中标方将按照以下主要条款与招标方签订协议）

1. **设备名称、型号、规格、数量、单价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 自动转盘式火焰钎焊机 |  | 台 | 1 |  | 非标，Y型三通焊接形式 |
| 2 | 全部安装辅材（机械连接、电气连接等材料）价格　　　　　　　　　（元） | | | | | |
| 项目总价（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元整（小写￥　　　　　　　元） | | | | | | |
| **说明：**以上合同总金额已包含但不限于全部安装辅材（机械连接、电气连接等材料）、运输、安装、调试费、各项功能测试费、培训费、保修费用以及13%的增值税等应付的一切费用。 | | | | | | |

1. 制造厂商与品牌：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

（二）产品质量要求及技术标准：按国家标准及行业标准规定执行，如双方签订有《技术协议》、《质量协议书》的，还应符合《技术协议》、《质量协议书》规定的要求，标准间存在差异的，依照最高标准执行。

（三）交货地点：：广东省肇庆市四会市迳口镇科兴路一号志高空调四会基地。

（四）费用负担：交货及安装过程中设备的全部运输、装卸、安装等费用均由中标方承担。

（五）交货时间：**：**需在**2024年3月30日前**设备到达四会基地指定安装位置，现场安装调试时间不超过15天。如因中标方原因造成延期交付，则招标方每天按协议总额的3‰向中标方收取违约金，以上费用招标方直接在中标方项目款中扣除。

（六）设备调试及调试费用的承担：设备在送到招标方所在地后，由中标方负责安装调试（安装新购的自动转盘式火焰钎焊机、机械连接、电气连接、设备整体调整、各项功能测试等），调试费用由中标方承担。中标方调试应在最迟15日内（若合同内的技术协议对此有另外约定，按照另外约定执行）调试完毕，并使设备达到运行要求，否则招标方有权终止本协议，中标方已收款项在本协议终止后三天内一次性退回招标方。

（七）中标方需提供一套设备使用说明书（包括一套电子版本说明书），内容包括：结构原理图，使用、维护、保养说明，气路图等，并负责对招标方操作人员进行为期 2 天的操作、调整、维护方面的培训。

（八）付款方式：合同生效后招标方支付合同总额的30％；设备安装调试完毕并交付使用后招标方支付合同总额的30％，经招标方验收合格后，凭中标方按招标方要求所开的全额发票和相关验收文件，招标方支付合同总额的30%；余下10％作为质保金在设备验收合格后一年内无重大质量问题时无息支付，如设备在验收合格后一年内出现重大质量问题则顺延一年支付质保金（无利息）。

注：重大质量问题是指不符合双方签订的对应技术协议中的相关约定。

（九）设备验收标准：招标方按双方签订的志高格物空调(四会)有限公司《三维一体机设备技术协议》编号：JS-ZGJZ-20231211中相关条款规定的质量要求与技术标准进行验收。

（十）验收标准及验收方法

1按招标方（需方）中标方（供方）双方确认的技术参数进行非标设计和制造，知识产权归招标方所有。

2中标方制造完毕后，由招标方安排人员到中标方生产现场按技术参数进行预验收，预验收通过后启运，招标方人员差旅费用由中标方承担。经招标方试生产正常之日起，经双方签字确认，填写工程完工证明，作为正式工程完工期。经招标方确认正常生产后，由双方签署《预验收报告》，交付招标方正式生产。

3全部设备交付招标方正式生产3个月后，若设备完全达到本技术协议条款要求，中标方对预验收后招标方提出的整改项目全部整改完毕，设备在运行过程中无重大故障，且运行正常（单次故障停机时间超过1个小时，即重大故障），在日故障停机率≤5%，累积故障停机率≤3%的情况下连续稳定运行时间达一个月。由甲乙双方对设备进行正式验收，签署设备验收报告，同时移交使用部门正式使用。

4验收提供资料、易损件（所有的说明书及资料需用简体中文表示）。若提供的资料不齐全，招标方有权延缓验收日期。

1. 设备结构原理图、结构或机械图、部件图、模具及易损件图纸
2. 设备操作使用说明书；
3. 系统零部件清单（含部件品牌、型号规格、数量、参数、使用位置、制作厂商、具体用途等）
4. 主要器件、易损件、消耗品清单及报价；
5. 备份文件资料（光盘备份）；
6. 各关键零部件的使用说明书（包括PLC、触摸屏、光栅等）；
7. 配专用维修调整工具一套及工具箱；
8. 提供PLC及触摸屏相关软件光盘一套,PLC、触摸屏无密锁或提供密码。

（十一）担保条款：中标方法定代表人及股东自愿就供需双方业务往来中中标方所提供的设备的质量、售后责任等与招标方其他设备的配套适用性以及因招标方预付款所产生的中标方义务承当不可撤销的连带担保责任。本担保责任的期限为双方业务往来中约定的中标方承担义务的最后一个日期。本担保责任的履行不以招标方必须先向中标方要求承担法定义务为先决条件。对此担保条款担保人明确理解其意义，并无任何异议，担保人签名如下： （法人代表签名并捺印）。

（十二）解决纠纷方式：双方友好协商解决，协商不成，交由合同签订地人民法院裁决。

（十三）设备保修：中标方对产品质量实行“三包”，三包期为验收合格后一年（自设备最终验收合格之日起计算），保修期内，设备或附件有质量问题时，中标方接到招标方通知后需在24小时内**（若合同内的技术协议对此有另外约定，按照另外约定执行）**到招标方现场处理并按与招标方协商的时间内解决问题，如属设备设计、质量问题则维修费由中标方负担，如属招标方操作不当则由招标方支付一定的维修费（双方协商）。保修期后，中标方有义务为招标方维修、调试设备并由招标方支付一定的维修费（双方协商），中标方怠于履行本义务导致招标方损失的，招标方有权扣收中标方剩余货款，且有权要求中标方承担赔偿责任。

（十四）本协议经招标、中标双方代表签字并加盖公章/合同专用章之日起生效，一式两份，双方各执一份；传真件（复印件）与原件具有同等法律效力。

（十五）若招标、中标双方签定有《技术协议书》、《质量保证协议书》的，《技术协议书》、《质量保证协议书》为本协议书有效附件。

（十六）违约责任：

合同双方应当全面履行本协议约定义务，否则违约方应当向守约方承担违约责任；同时，守约方有权终止本协议。

（十七）**合同附件及其它**

1、中标方联系方式

邮寄地址：

联系人： 手机：　　　　　　电子邮箱：

除邮寄方式（以快递的方式发出，若双方在同一城市，则于投送快递当日视为已送达中标方；若双方在不同城市，则于投送快递后第三日视为已送达中标方）外，招标方向以上地址发出文件或通知之时即视为送达；若发生查无此人、拒收、系统退信等情形，不影响送达之效力，中标方需承担由此引发的不利后果。

2、招标方支付首期款并非中标方履行合同的前提条件。本合同履行期间，招标方就设备质量、异常、保修、责任承担等问题向中标方发出书面函件，要求中标方回复确认，中标方未在函件规定期限内回复的，视为接受招标方的处理意见。

3、以下附件（如有）作为本合同组成部分，合同无约定时，附件内容可以对本合同进行补充或解释。

3.1与本次采购项目工程相关的技术协议、技术方案及图纸资料、会议纪要等。

3.2招投标、竞价议标等文件。

4、除招标方书面明确授权的业务办理人员外，其他任何人（包括但不限于招标方业务人员、财务人员等）的签字确认、承诺、认可等意思表示在任何情况下均不应视为招标方的行为。若中标方主张上述人员的行为属于职务行为，则应提供招标方签发的书面授权书（须为加盖招标方公章的原件），否则视为无权代理，招标方不承担该人员行为的法律后果。

5、关于违约金的特别明示：鉴于我司品牌的市场影响力及品质控制方面的严格要求等因素，在确定实际损失时难度巨大。中标方对此充分理解并认可。中标方作为商事主体，具有足够的判断力和抗风险能力，对违约金条款和弃权约定带来的责任都已有明确的认知，并不存在任何误解。中标方认可约定的违约金数额是对实际损失的补偿（不具有惩罚性），但违约金不足以弥补约定的招标方损失的，不足部分由中标方承担。中标方同意放弃违约金调整请求权。

6、本协议是经双方平等协商，达成一致，修改部分条款并打印后签订的。已将重点内容提请双方注意，且招标方已向中标方特别说明自身的要求，并就本协议的内容向中标方做出明确细致的解释说明。双方确认：已充分知悉本协议内容，知晓自身的权利与义务。

7、中标方承诺在本合同中其所提供的地址、电话等信息真实有效，且中标方签字代表为中标方特别授权的全权代表。本合同为清洁合同文本，任何手写条款或涂改无效。本合同内任何条款的无效，不应影响本合同其他条款的效力。

8、招标方有权随时前往供方工厂了解中标方的制作情况和质量保证情况，中标方应积极配合；

9、中标方严格按照技术协议进行操作，对于不能达到招标方要求的系统或配置，招标方有权不支付本项报价金额，招标方有权索赔中标方由此造成的经济损失；

10、本协议有效期内，如非因招标方要求导致本合同发生重大变化，中标人不得以任何无法按合同约定履约等理由要求调整价格，或变更本合同关于设备交货、安装调试、质量及保修的约定。如因招标方要求导致价格变更，必须由双方签订《合同补充协议》加以确定；

11、未尽事宜，由双方友好协商解决；

12、本协议从双方签订之日起至年月日为止，中标方承诺本合同期满后保修期限内的相关条款仍然有效。

13、合同签订地点：佛山市南海区里水镇。

六、投标承诺书

（必须使用以下格式）

志高格物空调(四会)有限公司：

我公司有幸被邀请成为**新购自动转盘式火焰钎焊机项目**的投标方，将积极响应《招标文件》的所有要求并作如下承诺：

（一）赞成招标文件并接收所有条款。

（二）愿意按招标文件的要求编制投标文件。

（三）在招投标中，愿意接收《招标文件》约束并遵从招标方所有决定。

（四）若我方中标，中标通知书及招标文件、投标文件均可作为签订合同的依据。

（五）我方在收到中标通知书后，保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；并按合同规定的时间完成合同规定的责任。

（六）我方承诺在投标有效期三个月内不修改、不撤销投标文件。

（七）如我方违反上述任一承诺贵方有权取消我方中标资格并没收我方的投标保证金，我方同时承担由此引发的相应法律责任。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标单位（盖章）：

法人代表（签字）：

年 月 日

# 七、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：

职务： ,系 的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件

投标人：

年 月 日

# 八、法人授权委托书

（必须使用以下格式）

志高格物空调(四会)有限公司：

本人系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理、签署、澄清、说明、补正、递交、修改**新购自动转盘式火焰钎焊机项目**投标的有关事宜，参加贵司开标会及签署投标书内的一切文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 代理人无转委托权。

后附代理人身份证复印件

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年 月 日

附：《营业执照》、《税务登记证》副本复印件（需通过最新的年检并加盖公司公章，同时注明原件与此附件一致）

# 九、《偏离表》格式

投标人名称：

技术规格对比表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术文件条目号 | 内容名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

商务条款对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**说明：无论偏离优于或低于招标文件要求，均应将偏离写入此表，如表格不够可自行增加表格行数，如投标文件与招标文件要求一致，均提交空表**。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

年 月　日

# 十、投标报价书（首轮密封报价）

致志高格物空调(四会)有限公司：

1. 我公司对招标项目报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 自动转盘式火焰钎焊机 |  | 台 | 1 |  | 非标，Y型三通焊接形式 |
| 2 | 全部安装辅材（机械连接、电气连接等材料）价格　　　　　　　　　（元） | | | | | |
| 项目总价（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元整（小写￥　　　　　　　元） | | | | | | |
| **说明：**以上合同总金额已包含但不限于全部安装辅材（机械连接、电气连接等材料）、运输、安装、调试费、各项功能测试费、培训费、保修费用以及13%的增值税等应付的一切费用。 | | | | | | |

**主要备件、易损件参考价格（必须填报主要配件价格）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

以上报价：1.为人民币到厂含税价，开具13％增值税专用发票；

2.分项价格有效；

3.以上报价为满足招标文件所有技术要求条款的工程总价；

另：必须在投标文件中明确各设备主要配件、备件的价格；

**投标公司：　　　　　　　　投标代表人：**

**电话：　　　　　　　　　传　真：**

**年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一.详细报价单 | | | | | | | |
| 招标方：志高格物空调(四会)有限公司 | | | | 投标方： | | | |
| 电话： | | | | 电话：手机： | | | |
| 传真： | | | | 传真： | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 以上合计 |  | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
| 报价总计 |  | | | | | | |
| 人民币圆整（小写：￥元） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价： | | | | | | | |
| 1、报价货币：RMB。 | | | | | | | |
| 2、发票类型：13%增值专用发票。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权报价人（签字）： | | | |  |  |  |  |
| 投标方： | | | | | | | |
| 日期： | | | | | | | |

注：此格式仅供参考。